OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................
NIP .................................................... REGON ............................................................
e-mail:………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie - znak sprawy IT.26.23.2025 - składamy niniejszą ofertę na dostawę 2 serwerów 2U wraz z gwarancją i serwisem - oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ, obliczoną zgodnie z poniższą kalkulacją:
	Nazwa / opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto oferty
(3*4)

	1
	2
	3
	4
	5

	Serwer
1.	Producent serwera: …………………………
2.	Model serwera:
………………………
3.	Procesor:
a)	Producent: …………………….
b)	Model: ……………………..
wraz z gwarancją i serwisem na okres 60 miesięcy.
	szt.
	2
	…………zł
	……………….zł

	STAWKA PODATKU VAT
	23 %

	CENA OFERTOWA BRUTTO
(należy do sumy wartości netto oferty dodać należny podatek VAT)
	……………….zł


UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
OŚWIADCZAM, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - specyfikacja oferowanego sprzętu
Załącznik nr 2 - dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.


……………………………………..
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do oferty
Specyfikacja oferowanego sprzętu

	Serwer 2U
	Model:
Seria:

	Lp.
	Nazwa 
	Wymagane parametry techniczne 
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1. 
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów ośmiordzeniowych. 
	

Spełnia / Nie spełnia*

	2.
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	
Spełnia / Nie spełnia*

	3.
	Procesor
	Dwa procesory do zastosowań serwerowych klasy x86-64 ośmiordzeniowe o taktowaniu min. 3.6 GHz, wyposażone w minimum 18MB Cache, o poborze mocy max. 195W dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, który osiągnął w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 20 500 punktów (wynik na dzień wynik na dzień 09/09/2025  – załącznik nr 4 do SWZ).
	Producent: ……………………..
Model:………………………….
Klasa procesora: ……………….
Taktowanie: ………………...GHz
Pobór mocy:……………….W
Wynik w PassMark: ……….punktów
Spełnia / Nie spełnia*

	4.
	Pamięć RAM
	1)	Zainstalowane minimum 1024 GB pamięci RAM DDR5 typu RDIMM o częstotliwości pracy min. 4800 MT/s.
2)	Płyta powinna obsługiwać minimum 1,5TB pamięci RAM.

	Producent pamięci:…………….
Model pamięci: ……………….
Ilość pamięci RAM: ……… GB
Szybkość: …………….. MT/s

Maksymalna ilość RAM: …….TB

Spełnia / Nie spełnia*

	5.
	Dyski twarde
	Zainstalowane do 10 dysków SSD vSAS (Mix Use) Hot-Plug 2.5" 12Gbps o łącznej pojemności min. 30 TB skonfigurowane w RAID 10. Pojemność 30 TB jest pojemnością brutto dysków przed skonfigurowaniem RAID 10. Wymagane jest minimum 6 wolnych zatok na dyski w obudowie.
	Ilość zainstalowanych dysków SSD vSAS : ……….. szt.
Ilość wolnych zatok na dyski: ….. szt.

Spełnia / Nie spełnia*

	6.
	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy zapewniający obsługę SAS/SATA, posiadający min. 8GB Cache oraz obsługujący minimum RAID typu: 0/1/5/6/10
	Spełnia / Nie spełnia*

	7.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
	Spełnia / Nie spełnia*

	8.
	Interfejsy sieciowe
	Zamawiający wymaga, aby oferowany serwer posiadał:
1)	min. 4 interfejsy 10Gb/s SFP+,
2)	min. 2 interfejsy 10Gb/s Base-T,

	Liczba interfejsów:
10 Gb/s SFP+:………. szt.
10Gb/s Base-T:………… szt.
Spełnia / Nie spełnia*

	9.
	Obudowa
	Obudowa typu RACK 19” 2U wraz z szynami montażowymi i ramką zabezpieczającą chroniącą dyski twarde
	Spełnia / Nie spełnia

	10.
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.
	Spełnia / Nie spełnia*

	11.
	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca: 
-	zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
-	zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 
-	szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
-	wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 
-	wsparcie dla SNMP, Telnet, SSH 
-	możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
	Spełnia / Nie spełnia*

	12.
	Gwarancja i serwis
	1)	Minimum 60 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
2)	Możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
3)	Możliwość zgłaszania awarii w trybie co najmniej 9x5, tzn. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. 
4)	Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. 
5)	Gwarancja na dyski obowiązywać musi przez cały okres gwarancji na sprzęt.
6)	W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 
7)	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. 
	Okres gwarancji:

……………………….



Spełnia / Nie spełnia*


	13.
	Certyfikaty
	1) Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia pochodziły od producenta stosującego odpowiedni poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla producenta sprzętu wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia znajdowały się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025.
3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.
	Spełnia / Nie spełnia*



Wymagania niefunkcjonalne
1) Dostarczone urządzenia muszą być urządzeniami nowymi, tj. wyprodukowanymi nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. 
2) Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.




…………………………………………..
(data, imię i nazwisko oraz podpis 
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
2

