Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES ROBÓT
lokal mieszkalny w Warszawie znajdujący się przy ul. Długa 24 

I. Modernizacja centralnego układu pomieszczeń (zobrazowanego w Załączniku nr 2) w tym:
1) likwidacja rur sieci gazowej w lokalu wraz z zamurowaniem przepustów (sieć wyłączona).
2) demontaż i wyburzenie istniejącej zabudowy pokojowej i przedpokojowej w postaci szaf i schowków murowanych cegłą pełną oraz pawlaczy na podestach betonowych dozbrojonych 
3) wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy w tym:
a) drzwi przesuwnych w kasecie wewnątrzściennej do łazienki
b) przystosowanie otworów pod montaż drzwi skrzydłowych do pozostałych pomieszczeń (kuchnia 1 szt, pokoje 2 szt.)  
c) demontaż parkietu w przedpokoju i wykonanie podłogi z płytek ceramicznych wraz z cokołami
d) naprawy i uzupełnienie parkietu podłogowego istniejącego w pokojach (przełożenie) wraz z uzupełnieniem ubytków, szpachlowanie, cyklinowanie, montaż nowych cokołów parkietowych, lakierowanie
e) wymiana parapetów okiennych 3szt. (kuchnia i oba pokoje) na parapety z konglomeratu 
4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wraz z montażem nowych grzejników, w tym: 
a) demontaż grzejników istniejących (w terminie ustalonym z Zamawiającym i Adm. Budynku) 
b) montaż zaworów na rozgałęzieniach pionów wodnych (piony C.O. w lokalu)
c) montaż nowych grzejników wg specyfikacji: 
kuchnia: 2,5 kW, pokój I: 5,8 kW, pokój II: 2,5 kW, łazienka: 2,5 kW (grzejnik płaski, rurowy z możliwością suszenia/wieszania ręczników)

II. Wymiana (demontaż/montaż) instalacji elektrycznej w lokalach oraz montaż nowej skrzynki elektrycznej z wyposażeniem, w szczególności: 
1) wymiana okablowania na TN-S (L,N,PE)
2) zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)
3) podział wyłączników nadprądowych (S) na:
a) 	B10, 1szt.: oświetlenie górne w lokalu
b) 	B16, 3szt.: gniazda pokoje x2/ gniazda kuchnia / gniazda łazienka
c) 	B16, 1szt.: przyłącze do płyty indukcyjnej jednofazowej (kuchnia pod blat)
d) 	B16, 1 szt: przyłącze do zmywarki (kuchnia pod blat)
e)	B16, 1szt: przyłącze do pralki (lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym: kuchnia/łazienka)
4) 	zakup i montaż nowych punktów oświetleniowych, gniazd i wyłączników

III.   Wykonanie instalacji niskonapięciowej, teletechnicznej:
1) stałego łącza internetowego LAN RJ45 w obu pokojach wraz z wyprowadzeniem do przedpokoju i wykonaniem przepustu dla przyłącza internetowego w przedpokoju
2) dzwonek do lokalu

IV. Łazienka: 
1) demontaż istniejącego wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją
2) skucie wylewki podłogowej (lastryko) pod wykonanie podłogi (glazura/gres)
3) skucie ścian (tynku/ cz. glazury) pod wykon. płytek do wysokości ok. 1,8m od podłogi
4) wykonanie powłoki hydroizolacyjnej podłogi i ścian do wys. ok 10cm
5) wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod umywalkę, brodzik prysznicowy, stelaż WC i pralkę
6) wyprowadzenie gniazd elektrycznych na wysokości min. 110 cm nad podłogą o stopniu ochrony ≥ IP44 
7) wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, fugowanie
8) wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa do uzgodnienia z Zamawiającym) do wys. min. ok 1,8m od podłogi, fugowanie
9) 	zakup, dostawa i montaż wyposażenia łazienki:
a) grzejnik płaski, rurowy z możliwością suszenia/wieszania ręczników
b) stelaż podtynkowy WC z muszlą wiszącą
c) kabina prysznicowa z wysłona zamykaną
d) umywalka w zestawie z szafką łazienkową
e) lustro 

V. Kuchnia:
1) demontaż istniejącego wyposażenia łazienki wraz z wywozem i utylizacją
2) skucie wylewki podłogowej (chudziak) pod wykon. podłogi (glazura/gres)
3) skucie ścian (tynk) pod wykon. płytek nad blatem roboczym do wys. ok 1,4m od podłogi
4) wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod zlew (w zabudowie kuchennej) i zmywarkę 
5) wyprowadzenie gniazd elektrycznych o stopniu ochrony ≥ IP44 
6) wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, fugowanie
7) wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa) nad blatem roboczym do wysokości ok.1,4m od podłogi, fugowanie

VI. Usunięcie istniejących powłok malarskich z pozostałych części ścian i sufitów w lokalu, wyrównanie powierzchni, naprawa pęknięć przy zastosowaniu taśmy, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbą białą neutralną, klasy II (np. S2 Fluger).

VII. Prace porządkowe, w tym:
1) utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych budynku w czasie robót, a po ich zakończeniu sprzątnięcie lokalu
2) wywozu i utylizacji odpadów i pozostałości po wymienionych wyżej działaniach 




















