Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja wraz z uruchomieniem w sali Lustrzanej w Pałacu Staszica następującego wyposażenia technicznego:
1) projektora głównego z przodu sali Lustrzanej wraz z dedykowanym obiektywem ultrakrótkiego rzutu,
2) projektora dodatkowego znajdującego się z tyłu sali Lustrzanej nad fortepianem;
3) elektrycznie zwijanego ekranu przeznaczonego do projekcji tylnej wraz ze sterownikiem z przodu Sali Lustrzanej;
4) wszystkich elementów montażowych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego działania kompletnego systemu przeznaczonego do projekcji na Sali Lustrzanej.
2. Urządzenia zostaną zamontowane w sali konferencyjnej Lustrzanej, znajdującej się w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż projektora głównego wraz z dedykowanym obiektywem;
2) dostawę i montaż projektora dodatkowego;
3) dostawę i montaż elektrycznie zwijanego ekranu do projekcji tylnej wraz ze sterownikiem;
4) dostawę uchwytów, konstrukcji nośnych, przewodów, elementów sterujących oraz pozostałych akcesoriów niezbędnych do instalacji i uruchomienia systemu;
5) wykonanie niezbędnych połączeń sygnałowych, sterujących i zasilających;
6) konfigurację, kalibrację oraz uruchomienie kompletnego systemu;
7) przeprowadzenie testów poprawności działania;
8) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji powykonawczej.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór urządzeń, obiektywów i elementów montażowych, uwzględniający warunki techniczne występujące w miejscu montażu.
II. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2026 r. 
III. Minimalne wymagania dotyczące projektora głównego
1. Natężenie światła barwnego:
1) minimum 20 000 lumenów w trybie normalnym;
2) minimum 14 000 lumenów w trybie ekonomicznym;
3) pomiar zgodny z normą IDMS 15.4.
2. Natężenie światła białego:
1) minimum 20 000 lumenów w trybie normalnym;
2) minimum 14 000 lumenów w trybie ekonomicznym;
3) pomiar zgodny z normą ISO 21118:2020.
3. Źródło światła: laserowe.
4. Projektor musi posiadać co najmniej:
1) funkcję automatycznego wyszukiwania źródła sygnału;
2) poziomą i pionową korekcję geometrii obrazu;
3) funkcję pamięci pozycji obiektywu;
4) minimum jedno wejście HDMI;
5) możliwość pracy w trybie tylnej projekcji sufitowej;
6) możliwość zdalnego sterowania i konfiguracji przez sieć.
5. Maksymalny poziom hałasu podczas pracy projektora nie może przekraczać 45 dB.
6. Kolor obudowy: biały.
7. Maksymalna waga projektora nie może przekraczać 26 kg.
IV. Minimalne wymagania dotyczące obiektywu projektora głównego
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z korpusem projektora dedykowany, wymienny i zmotoryzowany obiektyw ultrakrótkiego rzutu.
2. Współczynnik rzutu obiektywu musi mieścić się w przedziale od 0,33:1 do 0,45:1 dla obrazu o proporcjach 16:10.
3. Obiektyw musi umożliwiać prawidłowe pokrycie ekranu o szerokości powierzchni roboczej około 4,12 m przy osiowej odległości projekcyjnej wynoszącej około 1,7 m.
4. Obiektyw współpracujący z projektorem musi zapewniać w pełni zmotoryzowaną regulację:
1) ostrości;
2) zoomu;
3) pionowego przesunięcia osi obiektywu;
4) poziomego przesunięcia osi obiektywu.
5. Regulacja obiektywu musi być możliwa za pomocą pilota lub za pośrednictwem sieci.
6. Zakres pionowego przesunięcia osi obiektywu musi wynosić co najmniej od -50% do +50%, licząc od środka obrazu. Regulacja musi umożliwiać zmianę położenia obrazu bez konieczności fizycznego pochylania korpusu projektora.
7. Zakres poziomego przesunięcia osi obiektywu musi wynosić co najmniej od -15% do +15%, licząc od środka obrazu.
8. Projektor musi posiadać funkcję pamięci pozycji obiektywu, umożliwiającą zapisanie i automatyczne przywrócenie ustawień:
1) zoomu;
2) ostrości;
3) pionowego przesunięcia osi obiektywu;
4) poziomego przesunięcia osi obiektywu.
V. Minimalne wymagania dotyczące projektora dodatkowego
1. Projektor dodatkowy musi być urządzeniem spełniającym co najmniej następujące wymagania:
1) technologia projekcyjna: 3LCD lub równoważna;
2) laserowe źródło światła;
3) jasność światła białego i barwnego: minimum 5 000 lumenów;
4) rozdzielczość: minimum 1920x1080;
5) konstrukcja krótkiego rzutu;
6) obsługa formatu obrazu co najmniej 16:9;
7) możliwość instalacji i pracy urządzenia w zakresie 360°;
8) funkcje korekcji geometrii obrazu;
9) Żywotność źródła światła: minimum 20000 godzin
VI. Minimalne wymagania dotyczące ekranu projekcyjnego przeznaczonego do zamontowania z przodu Sali Lustrzanej
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować fabrycznie nowy, elektrycznie zwijany ekran projekcyjny, przeznaczony do projekcji tylnej.
2. Ekran musi mieć format minimum16:9 oraz powierzchnię roboczą o szerokości około 4,12 m.
3. Ekran musi być wyposażony w:
1) boczny system napinający lub inne równoważne rozwiązanie zapewniające stałe naprężenie i płaskość powierzchni projekcyjnej;
2) dolną listwę usztywniającą;
3) elektryczny mechanizm zwijania;
4) obudowę przystosowaną do montażu sufitowego;
5) komplet uchwytów oraz elementów niezbędnych do prawidłowego montażu.
4. Powierzchnia projekcyjna musi:
1) być przeznaczona do projekcji tylnej;
2) zapewniać równomierne odwzorowanie obrazu na całej powierzchni;
3) być odporna na powstawanie trwałych odkształceń podczas zwijania i rozwijania;
4) być przystosowana do współpracy z projektorem o parametrach wskazanych w niniejszym OPZ.
5. System napinania musi zapewniać utrzymanie właściwej geometrii i płaskości powierzchni po każdorazowym rozwinięciu ekranu.
6. Ekran musi być dostarczony ze sterownikiem, umożliwiającym co najmniej:
1) rozwijanie ekranu;
2) zwijanie ekranu;
3) zatrzymanie ekranu w wybranym położeniu;
4) sterowanie bezprzewodowe.
VII. Montaż, konfiguracja i odbiór
1. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną lub zweryfikować warunki techniczne na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
2. Montaż projektorów i ekranu musi zapewniać:
1) stabilność oraz bezpieczeństwo konstrukcji;
2) prawidłowe pokrycie powierzchni ekranu obrazem;
3) zachowanie właściwej geometrii i ostrości obrazu;
4) możliwość bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń.
3. Po zakończeniu montażu Wykonawca wykona konfigurację i kalibrację obrazu oraz sprawdzi działanie wszystkich elementów systemu.
4. Odbiór zamówienia nastąpi po:
1) zakończeniu dostawy i montażu;
2) uruchomieniu kompletnego systemu;
3) przeprowadzeniu testów działania projektorów, ekranu i sterowania;
4) usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości;
5) przekazaniu wymaganej dokumentacji.
5. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może powodować ograniczenia funkcjonalności, pogorszenia jakości obrazu ani konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem instalacji.
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