Załącznik nr 5 

[bookmark: _GoBack]Warunki organizacyjno-techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający określa poniżej warunki jakie Wykonawca musi  dopełnić przy realizacji aranżacji XXVI pietra :
1) Dostawa materiałów przez dziedziniec wewnętrzny każdorazowo musi być poprzedzona  informacją mailową skierowaną do Zamawiającego celem zgłoszenia przez PAN do Działu Ochrony i  Zabezpieczeń w PKiN, 
2) Wykonawca powinien uwzględnić w swoim harmonogramie wykonywanie robót niebezpiecznych i uciążliwych oraz uzgodnić je z Zamawiającym,
3) Wykonawca zobowiązany jest w wyposażyć w ubiory robocze swoich pracowników i podwykonawców oraz w czytelne identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy),
4) Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych,
5) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie pozostające elementy mogące ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu,
6) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenie PKiN Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu PKiN i Planu ewakuacji ludzi z PKiN,
7) Ewentualne miejsce na kontener odpadkowy należy ustalać za pośrednictwem Zamawiającego  z Działem Ochrony i Zabezpieczeń PKiN,
8) Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo prowadzonych prac odpowiada Wykonawca.

Zamawiający informuję, że do transportu materiałów przeznaczony jest dźwig towarowy nr 6, który można wprowadzić w tryb pracy  „z obsługą”. W takim przypadku Dział Dźwigowy PKiN musi zostać powiadomiony za pośrednictwem Zamawiającego, w którym dniu i o jakie porze taki tryb ma być załączony. Wówczas dźwig nie będzie reagował na wezwania piętrowe,  tyko będzie realizował dyspozycje z kabiny.
Wskazane jest uzgodnienie z Zamawiającym z góry harmonogramu wykorzystywania dźwigu.
Dane techniczne dźwigu nr 6
- wysokość - 2,50 m,
- szerokość - 1,60 m,
- głębokość - 1,35 m,
- szerokość drzwi – 1,0 m, 
- wysokość drzwi – 2,10 m,
- udźwig – 1200 kg.

Kontakt w sprawach organizacyjno-technicznych – Joanna Durka, tel. 22 182-64-01, e-mail: joanna.durka@pan.pl  lub Monika Szyszkowska, tel. 22 182 -64-23, e-mail: monika.szyszkowska@pan.pl

Wskazane jest, aby informacje od Wykonawcy dotyczące wjazdu na dziedziniec oraz transportu materiałów windą były kierowane (w miarę możliwości), z  co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem z uwagi na konieczność dokonania stosownych zgłoszeń przez Zamawiającego do służb w PKiN.



