
Dostawy materiałów do prac konserwatorskich, zabezpieczających i przygotowania zbiorów do digitalizacji
Załącznik nr 1 (tabela asortymentowa)
	Część	
	Nazwa części
	
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Termin dostawy
	Uwagi wykonawcy
	Rodzaj dostawy 

	1
	Środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne
	poz. 1–26
	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	2
	Gumki, gąbki i materiały do suchego oczyszczania
		poz. 27-37



	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	5
	Środki czystości
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Materiały i środki konserwatorskie oraz do zabezpieczania zbiorów
	poz. 39–54
	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	7
	Substancje chemiczne, naczynia i sprzęty laboratoryjne
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pędzle i narzędzia aplikacyjne
	poz. 55–78
	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	9
	Materiały jakością archiwalnej do przechowywania zbiorów
	79–96
	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	10
	Sprzęt, narzędzia i akcesoria do prac konserwatorskich
	poz. 97 i dalsze
	
	
	
	
	
	Jednorazowa 

	x
	Razem
	
	
	
	
	x
	x
	




	Lp.
	Opis (Wymóg SWZ) – jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa (zł)
	Łączna cena brutto (zł)

	
	
	
	
	

	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
	
	
	

	1. 
	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, diagnostyczne, niejałowe, rozmiar S– opakowanie zwierające 100 szt.

– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz/lub
– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, lub
– spełniające normę EN 455 (części 1–4),
– spełniające normę EN ISO 374 (jeżeli oferowane jako ŚOI chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami),
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.


	150 opakowań
	 
	 

	2. 
	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, diagnostyczne, niejałowe, rozmiar M– opakowanie zwierające 100 szt.

– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz/lub
– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, lub
– spełniające normę EN 455 (części 1–4),
– spełniające normę EN ISO 374 (jeżeli oferowane jako ŚOI chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami),
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	35 opakowań
	
	

	3. 
	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, diagnostyczne, niejałowe, rozmiar L– opakowanie zwierające 100 szt.

– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz/lub
– zgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, lub
– spełniające normę EN 455 (części 1–4),
– spełniające normę EN ISO 374 (jeżeli oferowane jako ŚOI chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami),
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	20 opakowań
	
	

	4. 
	Rękawice bawełniane, rozmiar 7– pary
– przeznaczone do prac lekkich, w tym do prac bibliotecznych i konserwatorskich,
– wykonane z białej dzianiny bawełnianej  100%,
– dopuszcza się rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/425,
– oznakowane znakiem CE


	300 par
	 
	 

	5. 
	Rękawice bawełniane, rozmiary 8 – pary
– przeznaczone do prac lekkich, w tym do prac bibliotecznych i konserwatorskich,
– wykonane z białej dzianiny bawełnianej 100%– dopuszcza się rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/425,
– oznakowane znakiem CE


	50 par
	
	

	6. 
	Rękawice bawełniane, rozmiary 9 – pary
– przeznaczone do prac lekkich, w tym do prac bibliotecznych i konserwatorskich,
– wykonane z białej dzianiny bawełnianej 100% 
– dopuszcza się rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/425,
– oznakowane znakiem CE


	50 par
	
	

	7. 
	Półmaska filtrująca FFP3

Półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem wydechowym, klasa FFP3 R D – sztuki

– zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009,– oznakowana znakiem CE 1437 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE


	70 szt.
	 
	 

	8. 
	Maska chirurgiczna – sztuki
– zgodna z normą EN 14683,
– wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745,
– oznakowana znakiem CE 1437 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE


	500 szt.
	 
	 

	9. 
	Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar M – sztuki

– przeznaczona do ochrony dróg oddechowych,
– zgodna z właściwą normą dla masek pełnotwarzowych (np. EN 136:2001 (klasa 1),
– wizjer odporny na uderzenia min. klasa B wg EN 166:2001
– możliwość stosowania filtropochłaniaczy klasy ABEK1,
- złącze umożliwiające montaż filtropochłaniaczy kompatybilnych z oferowaną maską
– oznakowana znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE
- typu maska pełnotwarzowa 3 M wielokrotnego użytku serii 600 lub równoważna.


	1 szt.
	 
	 

	10. 
	Półmaska przeciwgazowa wielokrotnego użytku, rozmiar M – sztuki

– zgodna z normą EN 140:1998 (klasa 1),
– możliwość stosowania filtropochłaniaczy klasy ABEK1,
– złącze kompatybilne z filtropochłaniaczami oferowanymi w tej samej ofercie,
- oznakowana znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.
- typu półaska 3 M wielokrotnego użytku serii 600 lub równoważna.


	1 szt.
	 
	 

	11. 
	Filtropochłaniacz klasy ABEK1 – sztuki

Wymagania minimalne:
- filtropochłaniacz klasy ABEK1,
- kompatybilny z oferowaną w pozycji 10 tabeli półmaską i/lub w pozycji 9 tabeli maską pełnotwarzową,
- przeznaczony do wielokrotnego użytku w systemie maski/półmaski danego producenta,
– kompatybilny z systemem mocowania zastosowanym w oferowanej masce (pozycja 9 tabeli) /półmasce (pozycja 10 tabeli),
– oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.


	8 szt.
	 
	 

	12. 
	Fartuchy bawełniane laboratoryjne z długimi rękawami – sztuki
– materiał: bawełna 100%
– przeznaczone do prac laboratoryjnych,
– rozmiary: do uzgodnienia z Zamawiającym,
– oznakowany znakiem CEzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	6 szt.
	 
	 

	13. 
	Fartuchy bawełniane przednie – sztuki
– materiał: bawełna 100%,
– przeznaczone do prac technicznych lub pomocniczych,
– oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	2 szt.
	
	

	14. 
	Obsadka (uchwyt) do skalpela ze stali nierdzewnej, rozmiar nr 4 – sztuki
– wykonana ze stali nierdzewnej,
– przeznaczona do ostrzy skalpela kompatybilnych z rozmiarem nr 4,
– wielokrotnego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	5 szt.
	 
	 

	15. 
	Obsadka (uchwyt) do skalpela ze stali nierdzewnej, rozmiar nr 3 – sztuki
– wykonana ze stali nierdzewnej,
– przeznaczona do ostrzy kompatybilnych z uchwytem nr 3,
– wielokrotnego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	5 szt.
	 
	 

	16. 
	Ostrza do skalpela, wymienne, nr 21, do uchwytu (obsadki) nr 4 – opakowanie zawierające 100 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej,
– kompatybilne z uchwytem skalpela nr 4,
– numer ostrza: 21,
– jednorazowego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	20 opakowań
	 
	 

	17. 
	Ostrza do skalpela, wymienne, nr 22A, do uchwytu (obsadki) nr 4 – opakowanie zawierające 100 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej,
– kompatybilne z uchwytem skalpela nr 4,
– numer ostrza: 22A,
– jednorazowego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	30 opakowań
	
	

	18. 
	Ostrza do skalpela, wymienne, nr 11, do uchwytu (obsadki) nr 3 – opakowanie zawierające 100 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej,
– kompatybilne z uchwytem skalpela nr 3,
– numer ostrza: 11,
– jednorazowego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	10 opakowań
	 
	 

	19. 
	Ostrza do skalpela, wymienne, nr 10, do uchwytu (obsadki) nr 3 – opakowanie zawierające 100 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej,
– kompatybilne z uchwytem skalpela nr 3,
– numer ostrza: 10,
– jednorazowego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	20 opakowań
	
	

	20. 
	Ostrza do skalpela, wymienne, nr 15, do uchwytu (obsadki) nr 3 – opakowanie zawierające 100 sztuk
– wykonane ze stali nierdzewnej,
– kompatybilne z uchwytem skalpela nr 3,
– numer ostrza: 15,
– jednorazowego użytku
– oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

	20 opakowań
	
	

	21. 
	Tablica biała magnetyczna – sztuki
– powierzchnia: metalowa, magnetyczna, suchościeralna,
– kolor: biały,
– konstrukcja: bezramowa,
– krawędzie: z zaokrąglonymi rantami na tylnej stronie,
– przeznaczenie: do zapisu markerami suchościeralnymi oraz mocowania informacji za pomocą magnesów,
– wymiary:70 × 50 cm.

	5 szt.
	
	

	22. 
	Tablica biała magnetyczna – sztuki
– powierzchnia: metalowa, magnetyczna, suchościeralna,
– kolor: biały,
– konstrukcja: bezramowa,
– krawędzie: z zaokrąglonymi rantami na tylnej stronie,
– przeznaczenie: do zapisu markerami suchościeralnymi oraz mocowania informacji za pomocą magnesów,
– wymiary: 60 × 40 cm.

	5 szt.
	
	

	23. 
	Tablica biała magnetyczna – sztuki
– powierzchnia: metalowa, magnetyczna, suchościeralna,
– kolor: biały,
– konstrukcja: bezramowa,
– krawędzie: z zaokrąglonymi rantami na tylnej stronie,
– przeznaczenie: do zapisu markerami suchościeralnymi oraz mocowania informacji za pomocą magnesów,
– wymiary: 140 × 90 cm.

	1 szt.
	
	

	24. 
	Magnes neodymowy w obudowie plastikowej – sztuki
– typ: magnes neodymowy trwały, płytkowy,
– materiał rdzenia: NdFeB,
– obudowa: tworzywo sztuczne (plastikowa),
– wymiary: 25 × 12,5 × 6 mm,
– klasa magnesu: N38,
– przeznaczenie: do mocowania materiałów na tablicach magnetycznych i powierzchniach metalowych,


	50 szt.
	
	

	25. 
	Magnes neodymowy z uchwytem – sztuki
– typ: magnes neodymowy trwały z uchwytem,
– materiał rdzenia: NdFeB,
– uchwyt: metalowy,
– wymiary:  20 × 25 mm,
– klasa magnesu: N35,
– przeznaczenie: do mocowania elementów informacyjnych na powierzchniach metalowych,

	24 szt.
	
	

	26. 
	Uchwyt magnetyczny typu „pionek” – sztuki
– typ: uchwyt magnetyczny typu pionek z rączką,
– materiał uchwytu: tworzywo sztuczne (plastik),
– kolor uchwytu: biały,
– średnica podstawy magnetycznej: 12 mm,
– długość całkowita (z uchwytem): 20 mm,
– przeznaczenie: do mocowania kartek, informacji i materiałów na tablicach magnetycznych

	50 szt.
	
	

	GĄBKI I GUMKI
	
	
	

	27. 
	Gumka w bloku do papieru i matowej folii kreślarskiej – sztuki
– nie zawiera lateksu ani ftalanów,– kolor: biały,
– wymiary: 65 × 23 × 13 mm,
– typu Staedtler RASOPLAST 526 B20 lub równoważna.

	30 szt.
	 
	 

	28. 
	Gumka w bloku do papieru i atramentu – sztuki
– nie zawiera lateksu ani ftalanów,
– nie starzeje się i nie powoduje przebarwień papieru,
– dwukolorowa (biało-niebieska),
– wymiary: 43 × 19 × 13 mm,
– typu Staedtler rasoplast combi 526 BT30 lub równoważna.

	40 szt.
	
	

	29. 
	Gumka w bloku do ołówka i papieru – sztuki
– kolor: biały,


– wymiary: 65 × 24 × 12,4 mm,
– typu Pentel HI-POLYMER ERASER ZEH10 lub równoważna.


	50 szt.
	
	

	30. 
	Gumka w bloku, dwuczęściowa – sztuki
– przeznaczenie:
 • część biała (2/3) – do ołówka i kredek,
 • część niebieska (1/3) – do atramentu,
– nie powoduje uszkodzeń powierzchni papieru,
– wymiary: 50 × 19 × 12 mm,
– przeznaczona do prac biurowych i technicznych,
– typu Pelikan AC30 lub równoważna.


	40 szt.
	
	

	31. 
	Gumka syntetyczna do czyszczenia papieru (typu „okruch chleba”) – sztuki
– wykonana z materiału syntetycznego,
– nietoksyczna,
– wysoko chłonna,
– przeznaczona do oczyszczania powierzchni papieru bez konieczności wywierania nacisku,
– nie powoduje uszkodzeń ani przetarć czyszczonej powierzchni,
– przeznaczona do prac bibliotecznych i konserwatorskich,
– wymiary: 35 × 55 × 15 mm,
– typu Caramel 433 Cretacolor lub równoważna.

	12 szt.
	
	

	32. 
	Gąbka bezlateksowa do czyszczenia dokumentów i książek – sztuki
– przeznaczona do czyszczenia powierzchni papierowych,
– bezlateksowa,
– niepozostawiająca zabrudzeń ani osadu,
– odpowiednia do prac bibliotecznych i konserwatorskich,
– wymiary: 150 × 75 × 20 mm,
– typu Brodart lub równoważna.


	30 szt.
	
	

	33. 
	Gąbka do oczyszczania delikatnych powierzchni (archiwalia) – sztuki
– przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni papierowych i archiwalnych,
– składająca się z bardzo miękkiej, białej warstwy czyszczącej,
– wyposażona w giętki uchwyt,
– niepozostawiająca śladów ani osadu na czyszczonej powierzchni,
– wymiary: 90 × 67 × 42 mm,
– typu Akapad biała miękka lub równoważna.

	30 szt.
	
	

	34. 
	Gąbka do oczyszczania delikatnych powierzchni (archiwalia) – sztuki
– przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni papierowych i archiwalnych,
– składająca się z bardzo miękkiej, białej warstwy czyszczącej,
– wyposażona w elastyczny uchwyt,
– niepozostawiająca śladów ani osadu na czyszczonej powierzchni,
– wymiary: 90 × 67 × 42 mm,
– typu Akapad biała elastyczna lub równoważna.

	60 szt.
	
	

	35. 
	Gąbka do oczyszczania delikatnych powierzchni (archiwalia) – sztuki
– przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni papierowych i archiwalnych,
– składająca się z bardzo miękkiej, białej warstwy czyszczącej,
– wyposażona w giętki uchwyt,
– niepowodująca uszkodzeń czyszczonej powierzchni,
– niepozostawiająca widocznych zabrudzeń ani osadu,
– wymiary: 90 × 67 × 42 mm,
– typu Akapad biała pure lub równoważna.

	40 szt.
	
	

	36. 
	Gumka w proszku do oczyszczania delikatnych powierzchni (archiwalia) – kilogramy
– kolor: biały,
– konsystencja: miękka,
– bez dodatku siarki i chloru,
– przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni papierowych i archiwalnych,
– pH neutralne lub lekko zasadowe,
– niepowodująca uszkodzeń ani przebarwień czyszczonej powierzchni,
- typu Akawipe white lub równoważna.

	1 kg
	
	

	37. 
	Gąbki bezlateksowe – 24 sztuki w opakowaniu

– wykonane z materiału syntetycznego, bez zawartości lateksu,
– kształt: trójkątny,
– miękkie i elastyczne,

– typu „Kryolan” lub równoważne.

	40 opak.
	
	

	ŚRODKI CZYSTOŚCI
	
	
	

	
	Czyściwo celulozowe białe – rolka
– materiał: 100% celuloza,
– liczba warstw: 2-warstwowe,
– struktura: karbowana,
– właściwości: wysoka chłonność (typ „quick dry”),
– forma: ręczniki oddzielane perforacją,– typu TORK Plus lub równoważne.

	9 rolek
	 
	 

	
	Ścierka z mikrofibry do czyszczenia na mokro – sztuki
– materiał: mikrofibra,
– struktura: włosie bez pętelek,
– wykonanie: dwustronna,

– przeznaczenie: do czyszczenia na mokro delikatnych powierzchni,
– wymiary: 15 × 18 cm,
– typu RAYPATH Czyścik mini-duo (2-stronny) lub równoważna.

	80 szt.
	 
	 

	
	Ścierka z mikrofibry do czyszczenia na sucho (rękawica) – sztuki
– materiał: mikrofibra,
– struktura: włosie bez pętelek,
– forma: rękawica czyszcząca,
– przeznaczenie: do czyszczenia na sucho delikatnych powierzchni,
– wymiary: 16 × 22 cm,
– typu RAYPATH Czyścik lub równoważna.

	60 szt.
	 
	 

	MATERIAŁY I ŚRODKI DO PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ INTROLIGATORSKICH
	
	
	

	38. 
	Środek do czyszczenia i pielęgnacji skór zabytkowych (preparat typu wazelinowego) – opakowanie minimum75 g
– przeznaczony do konserwacji i pielęgnacji skór zabytkowych,
– na bazie substancji tłuszczowych typu wazelinowego,
– bez dodatków barwiących,

– typu Maroquin lub równoważny.

	6 opakowań (minimum 450 g)
	 
	 

	39. 
	Niejonowy koncentrat detergentu do oczyszczania malowideł i papieru – litry
– środek czyszczący o charakterze niejonowym,

– odpowiedni do zastosowań konserwatorskich,

– typu Vulpex lub równoważny.

	1 litr
	 
	 

	40. 
	Żółć wołowa naturalna oczyszczona – opakowanie 250 ml
– pochodzenia naturalnego,
– przeznaczona do zastosowań konserwatorskich i artystycznych,


– typu Maimeri lub równoważna.

	3 opakowania
(minimum 750 ml)
	 
	 

	41. 
	Patyczki bambusowe – opakowanie  50 szt.
– materiał: bambus,
– długość: 25 cm.

	3 opakowania
(minimum 150 sztuk)
	 
	 

	42. 
	Środek odkwaszający w technologii bezwodnej – opakowanie 900 g
– przeznaczony do odkwaszania materiałów papierowych,
– zawierający tlenek magnezu (MgO) w nośniku organicznym ( perfluoroheptan),
– metoda aplikacji: bezwodna,


–typu Bookkeeper lub równoważny.

	5 opakowań
(co najmniej 4500 g)
	 
	 

	43. 
	Dyspersja nanocząsteczkowego wodorotlenku wapnia w alkoholu izopropylowym – opakowanie 1 l
– postać: opalizująca, biała ciecz,
– zawartość substancji czynnej: 0,5%,
– gęstość: 0,8 kg/l (w temp. 20°C),
– lepkość: 2,75 cP (w temp. 25°C),
– przeznaczona do zastosowań konserwatorskich (m.in. do odkwaszania materiałów papierowych),
– typu „Nanorestore” lub równoważna.

	1 opak.
	
	

	44. 
	Klej introligatorski dyspersyjny uniwersalny – opakowanie 5,5 kg
– na bazie polioctanu winylu,
– do klejenia materiałów chłonnych (papier, karton, tektura, tkaniny),
– kolor: biały,
– wodorozcieńczalny,
– lepkość 12 000 mPa·s (dopuszczalna tolerancja ±20%),
– do zastosowań introligatorskich i konserwatorskich,
- typu Planatol BB lub równoważny


	1 opakowanie
	 
	 

	45. 
	Klej króliczy – kilogramy
– klej pochodzenia zwierzęcego (kolagenowy),
– przeznaczony do zastosowań konserwatorskich i introligatorskich,

–typu Kremer lub równoważny.

	3 kg
	 
	 

	46. 
	Karuk Saliańskiego – kilogramy
– wysuszone pęcherze pławne ryb jesiotrowatych
– do zastosowań konserwatorskich i introligatorskich,
–typu Kremer lub równoważny.

	0,5 kg
	 
	 

	47. 
	Klej skrobiowy – kilogramy
– modyfikowana, czysta skrobia pszeniczna
– przeznaczony do zastosowań konserwatorskich i introligatorskich,


– typu Definol lub równoważny.

	5 kg
	 
	 

	48. 
	Metyloceluloza A4M – kilogramy
– pochodna celulozy rozpuszczalna w wodzie,



	5 kg
	 
	 

	49. 
	Hydroksypropyloceluloza – kilogramy

–CAS No. 9004-64-2
–typu Klucel G lub równoważna.

	5 kg
	 
	 

	50. 
	
	
	
	

	51. 
	Fiksatywa na bazie żywicy akrylowej (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu) – opakowanie 300 ml
– do zastosowań konserwatorskich,
– na bazie Paraloidu B-72 lub równoważna.

	1 opakowanie
	 
	 

	52. 
	Żywica akrylowa (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu) – kilogramy
– do zastosowań konserwatorskich,
– typu Paraloid B-72 lub równoważna.

	0,25 kg
	 
	 

	53. 
	Klej dyspersyjny do prac introligatorskich – opakowanie 0,5 kg
– na bazie EVA
– o pH 7-8,
– bez plastyfikatorów,
– wodorozcieńczalny,
– przeznaczony do prac introligatorskich i konserwatorskich,
– formuła odpowiednia do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych i archiwalnych,
- lepkość w temperaturze 20°C ok. 3000 mPa*s
– biały, szybko schnący,
- zgodny z rozporządzeniem UE 1907/2006 (REACH)
– typu KLUG KL0199 lub równoważny.

	2 opakowania (minimum 1 kg)
	 
	 

	54. 
	Klej dyspersyjny do prac introligatorskich – opakowanie 0,5 kg
– na bazie EVA
– o pH 7-7,5,
– bez plastyfikatorów,
– wodorozcieńczalny,
– przeznaczony do prac introligatorskich i konserwatorskich,
– formuła odpowiednia do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych i archiwalnych,
- lepkość w temperaturze 20°C ok. 6250 mPa*s
– kolor: biały,
- zgodny z rozporządzeniem UE 1907/2006 (REACH)
– typu KLUG KL0200 lub równoważny.

	2 opakowania (minimum 1 kg)
	 
	 

	55. 
	Paski wskaźnikowe PEL do wykrywania jonów żelaza (II) – opakowanie 100 sztuk
– typ: non-bleeding bathophenanthroline iron gall link test paper (PEL),
– przeznaczenie: do wykrywania jonów żelaza (Fe²⁺) w papierze i materiałach celulozowych,
– niebarwiące (niepowodujące przebarwienia badanego podłoża),
– umożliwiają orientacyjne badanie obecności jonów żelaza (II),
– odpowiednie do zastosowań konserwatorskich i archiwalnych,
– opakowanie: 100 sztuk pasków,

	1 opakowanie
	
	

	56. 
	Bibułka japońska, kremowa – rolka
– gramatura: 6 g/m²,
– materiał:  włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: tajlandzkie,
– kolor: kremowy,
– format rolki: szerokość  91 cm (+/- 10 cm), długość 50 m,

– typu Kizuki Kozu lub równoważna.

	2 rolki
	 
 
	 
 

	57. 
	Bibułka japońska, biała – rolka
– gramatura: 6 g/m²,
– materiał:  włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: tajlandzkie,
– kolor: biały,
– format rolki: szerokość 91 cm  (+/- 10 cm), długość 50 m,

– typu Kizuki Kozu lub równoważna.

	1 rolka
	
	

	58. 
	Bibułka japońska, brązowa – rolka
– gramatura: 6 g/m²,
– materiał:  włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: tajlandzkie,
– kolor: brązowy,
– format rolki: szerokość  91 cm (+/- 10 cm), długość 50 m,

– typu Kizuki Kozu lub równoważna.

	1 rolka
	 
	 

	59. 
	Bibułka japońska, kremowa – metry bieżące
– gramatura: 3,7-4 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– kolor: kremowy,
– szerokość rolki: 100 cm (+/- 10 cm),

– typu Kozu natur lub równoważna.

	20 mb
	 
	 

	60. 
	Papier japoński – arkusze
– gramatura: 18 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– format arkusza: 63 × 96 cm (+/- 3 cm),

– typu Hadura S-0 lub równoważny.

	20 arkuszy
	 
	 

	61. 
	Papier japoński – arkusze
– gramatura: 18 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– format arkusza: 63 × 96 cm,

– typu Hadura S-1 lub równoważny.

	20 arkuszy
	 
	 

	62. 
	Papier japoński – arkusze
– gramatura: 18 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– format arkusza: 63 × 96 cm,

– typu Hadura S-2 lub równoważny.

	20 arkuszy
	 
	 

	63. 
	Papier japoński – arkusze
– gramatura: 18 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– format arkusza: 63 × 96 cm,

– typu Hadura S-3 lub równoważny.

	10 arkuszy
	 
	 

	64. 
	Papier japoński – arkusze
– gramatura: 18 g/m²,
– materiał: 100% włókno Kozo,
– pochodzenie włókna: japońskie,
– format arkusza: 63 × 96 cm,

– typu Hadura S-4 lub równoważny.

	5 arkuszy
	 
	 

	65. 
	Bibułka japońska – arkusze
– gramatura: 11 g/m²,
– materiał: 100% włókno Manila,
– format arkusza: 48 × 94 cm,

– typu Kashmir lub równoważna.

	100 arkuszy
	 
	 

	66. 
	Papier japoński „stary” (imitujący papier stary) – arkusze
– gramatura: 45 g/m²,
– charakter: papier stylizowany na papier historyczny (imitujący stary),
– format arkusza: 64 × 94 cm,

– symbol producenta: 2052 lub równoważny


	3 arkusze
	 
	 

	67. 
	Papier japoński „stary” (imitujący papier stary) – arkusze
– gramatura: 45 g/m²,
– charakter: papier stylizowany na papier historyczny (imitujący stary),
– format arkusza: 64 × 94 cm,

– symbol producenta: 2075 lub równoważny


	3 arkusze
	 
	 

	68. 
	Papier japoński „stary” (imitujący papier stary) – arkusze
– gramatura: 45 g/m²,
– charakter: papier stylizowany na papier historyczny (imitujący stary),
– format arkusza: 64 × 94 cm,

– symbol producenta: 2074 lub równoważny.

	3 arkusze
	 
	 

	69. 
	Skóra naturalna cielęca, garbowana roślinnie – sztuki
– surowiec: skóra cielęca,
– sposób garbowania: roślinny,
– grubość: 0,4-0,8mm
– kolor: do uzgodnienia,
– przeznaczenie: do prac introligatorskich i konserwatorskich,
– niedopuszczalne skóry garbowane chromowo, do celów galanteryjnych,
– powierzchnia: co najmniej 1,0 m².

	3 szt. 
(co najmniej 3 m²)
	 
	 

	70. 
	Skóra naturalna owcza, garbowana roślinnie – sztuki
– surowiec: skóra owcza,
– sposób garbowania: roślinny,
– grubość: 0,4-0,8mm
– kolor: do uzgodnienia,
– przeznaczenie: do prac introligatorskich i konserwatorskich,
– niedopuszczalne skóry garbowane chromowo, do celów galanteryjnych,
– powierzchnia: co najmniej 0,5 m².

	3 szt.
(co najmniej 1,5 m²)
	 
	 

	71. 
	Skóra naturalna kozia, garbowana roślinnie – sztuki
– surowiec: skóra kozia,
– sposób garbowania: roślinny,
– grubość: 0,4-0,8mm
– kolor: do uzgodnienia,
– przeznaczenie: do prac introligatorskich i konserwatorskich,
– niedopuszczalne skóry garbowane chromowo oraz skóry do celów galanteryjnych,
– powierzchnia jednego płata: co najmniej 0,4 m².

	5 szt.
(co najmniej 2 m²)
	 
	 

	72. 
	Pergamin naturalny – sztuki
– surowiec: skóra kozia, owcza lub cielęca,
– obróbka: szlifowany obustronnie,
– grubość: 0,3-1mm,
– przeznaczenie: do uzupełniania i konserwacji historycznych rękopisów pergaminowych,

– powierzchnia: co najmniej 0,4 m².

	2 szt.
(co najmniej 0,8 m²)
	 
	 

	73. 
	Folia bąbelkowa – rolka
– grubość: 60 µm,
– szerokość rolki: 1500 mm,
– długość rolki: 100 m,
– materiał: folia polietylenowa z warstwą pęcherzykową,
– przeznaczenie: do pakowania i zabezpieczania obiektów podczas transportu i magazynowania,
– bez dodatków barwiących.

	1 rolka
	
	

	74. 
	Tkanina typuTyvek lub równoważna, biała – metry bieżące
– materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE, typ Tyvek),
– kolor: biały,
– gramaturaco najmniej 42 g/m²,
– właściwości: lekka, wytrzymała, oddychająca, odporna na rozdarcia,
– przeznaczenie: do zabezpieczania i pakowania obiektów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,


	10 mb
	
	

	75. 
	Tkanina typu Sympatex lub równoważna – metry bieżące
– materiał: membrana polimerowa typu Sympatex lub równoważna,
– szerokość: co najmniej 1,5 m,
– właściwości: wodoodporna, paroprzepuszczalna, elastyczna,




	10 mb
	
	

	76. 
	Tkanina typu Evolon CR lub rownoważna – metry bieżące
– materiał: włóknina poliestrowo-poliamidowa typu Evolon CR lub równoważna,
– szerokość: 102 cm, +/- 2 cm
– właściwości: bezpyłowa, niepyląca, miękka, o niskiej ścieralności,


	10 mb
	
	

	77. 
	Tkanina typu Hollytex lub równoważna – metry bieżące
– materiał: włóknina poliestrowa typu Hollytex lub równoważna,
– gramatura: co najmniej 34 g/m²,
– właściwości: lekka, wytrzymała, bezkwasowa, niepyląca, o niskiej ścieralności,



	10 mb
	
	

	78. 
	Filc techniczny, biały – metry bieżące
– kolor: niebarwiony
- materiał: wełna
– szerokość: 200 cm,
– grubość: 5 mm,
– gęstość: minimum 1,8 g/cm³,
– właściwości: elastyczny, odporny na ścieranie, stabilny wymiarowo,

	5mb
	
	

	79. 
	Folia świecąca  – arkusze
– format: A4 lub większy,
– grubość: 1 mm,
– właściwości: elastyczna
– nie emituje promieniowania UV.

	1 arkusz
	
	

	80. 
	Folia poliestrowa typu Melinex lub równoważna – rolka
– materiał: folia poliestrowa (PET),
– grubość: 15 µm,
– szerokość rolki: co najmniej 1,48 m,
– długość rolki: 50 m,

	1 rolka
	
	

	81. 
	Folia Mylar typu A lub równoważna – rolka
– materiał: folia poliestrowa (PET) typu Mylar A,
– postać: rolka,
– szerokość: 20–30 mm,

	1 rolka
	
	

	82. 
	Poduszka ekspozycyjna do prezentacji książek – sztuki
– materiał zewnętrzny: tkanina aksamitna,
– wypełnienie: kulki polistyrenowe,
– przeznaczenie: do bezpiecznej prezentacji otwartej książki podczas ekspozycji,
– wymiary: 40 × 60 × 10 cm,
–do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.

	4 szt.
	
	

	83. 
	Poduszka ekspozycyjna do prezentacji książek – sztuki
– materiał zewnętrzny: tkanina aksamitna,
– wypełnienie: kulki polistyrenowe,
– przeznaczenie: do bezpiecznej prezentacji otwartej książki podczas ekspozycji,
– wymiary: 30 × 50 × 10 cm,
–do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.
	4 szt.
	
	

	84. 
	Klin ekspozycyjny z pianki poliuretanowej (molitanowej) – sztuki
– materiał: pianka poliuretanowa (molitan),
– przeznaczenie: do podpierania i stabilizacji książek oraz obiektów podczas ekspozycji,
– odpowiedni do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
– wymiary: 165 × 240 × 151 × 81 mm.

	4 szt.
	
	

	85. 
	Klin ekspozycyjny z pianki poliuretanowej (molitanowej) – sztuki
– materiał: pianka poliuretanowa (molitan),
– przeznaczenie: do podpierania i stabilizacji książek oraz obiektów podczas ekspozycji,
–do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
– wymiary: 240 × 370 × 225 × 107 mm.

	4 szt.
	
	

	86. 
	Klin ekspozycyjny z pianki poliuretanowej (molitanowej) – sztuki
– materiał: pianka poliuretanowa (molitan),
– przeznaczenie: do podpierania i stabilizacji książek oraz obiektów podczas ekspozycji,
–do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
– wymiary370 × 500 × 348 × 151 mm.

	2 szt.
	
	

	87. 
	Klin ekspozycyjny z pianki poliuretanowej (molitanowej) – sztuki
– materiał: pianka poliuretanowa (molitan),
– przeznaczenie: do podpierania i stabilizacji książek oraz obiektów podczas ekspozycji,
–do zastosowań muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
– wymiary:. 500 × 760 × 470 × 196 mm.

	2 szt.
	
	

	SUBSTANCJE CHEMICZNE, NACZYNIA I SPRZĘTY LABORATORYJNE
	
	
	

	
	Żelatyna typu B (ze skór bydlęcych),– kilogramy

- CAS: 9000-70-8

	3 kg
	 
	 

	
	Alkohol etylowy (etanol) 96%, cz.d.a. – litr
– stężenie: 96% (v/v),
– jakość: czysty do analizy (cz.d.a.),

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).

	30 litrów
	 
	 

	
	Alkohol izopropylowy (izopropanol), cz.d.a. – litry
– jakość: czysty do analizy (cz.d.a.),

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).

	30 litrów
	 
	 

	
	Aceton, cz.d.a. – litry
– jakość: czysty do analizy (cz.d.a.),

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).

	3 litry
	 
	 

	
	Cyklopentasiloksan (Cyclopentasiloxane, Cyklometikon D5), CAS: 541-02-6 – litry
– bez dodatków barwiących i zapachowych,
– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).

	1 litr
	
	

	
	Paski wskaźnikowe pH 0-14 (wskaźnik uniwersalny), niebarwiące– opakowanie zawierające 100 sztuk
– zakres pomiarowy: pH 0–14,
– typ: wskaźnik uniwersalny,
– niebarwiące (nie pozostawiające trwałych śladów na badanej powierzchni),

– opakowanie: 100 sztuk.

	1 opakowanie
	
	

	
	Węglan wapnia (CaCO₃), proszek – opakowanie 100 g
– czystość: min. 98%,
– wielkość cząstek: ≤ 50 µm,
– numer CAS: 471-34-1,

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) zgodnie z przepisami UE (REACH/CLP).

	1 opakowanie
	
	

	
	Kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA), min. 99% – opakowanie 100 g
– nazwa chemiczna: kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA),
– numer CAS: 67-43-6,

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).

	1 opakowanie
	
	

	
	Kwas fitynowy, roztwór 50% – opakowanie 250 ml
– stężenie: 50%,
– nazwa chemiczna: kwas fitynowy,
– numer CAS: 83-86-3,

– dostarczany wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).
	1 opakowanie
	
	

	
	Woda amoniakalna (roztwór amoniaku), 28–30% –500 ml
– stężenie: 28–30%,
– nazwa chemiczna: roztwór amoniaku w wodzie (woda amoniakalna),
– numer CAS: 1336-21-6,

– dostarczana wraz z kartą charakterystyki substancji (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).
	1 opakowanie
	
	

	
	p-Chloro-m-krezol (PCMC) – kilogramy

– numer CAS: 59-50-7,
– czystość: min. 99,0%,
– postać: substancja stała,
– przeznaczenie: do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich,

	1 kg
	
	

	
	Octan wapnia jednowodny (Calcium acetate monohydrate), cz.d.a. – opakowanie: 25 g

– wzór chemiczny: Ca(CH₃COO)₂ · H₂O,
– numer CAS: 5743-26-0,
– przeznaczenie: do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich,
– postać: substancja stała (proszek lub kryształki),
– bez dodatków barwiących i substancji obcych,
–  dostarczany wraz z kartą charakterystyki (SDS) zgodną z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP).	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Zapisy do umowy, z formularza i OPZ do usunięcia zapis

	1 opak.
	
	

	
	Guma gellan (Gellan gum) – opakowanie: 250 g

– numer CAS: 71010-52-1,
– postać: proszek,
– przeznaczenie: do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich (m.in. do przygotowywania żeli czyszczących),
– bez dodatków barwiących i substancji obcych,
– jakość odpowiednia do zastosowań laboratoryjnych,
– dostarczana wraz z kartą charakterystyki (SDS) sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (REACH/CLP),.	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Zapisy do umowy, z formularza i OPZ do usunięcia zapis	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Ogólne zapisy równoważności w III rozdziale SWZ. Nie podając przykładowego producenta, nie stosujemy takich zapisów.

	1 opak.
	
	

	
	Wymazówki do testów luminometrycznych ATP/AMP/ADP – sztuki
– przeznaczenie: do monitoringu czystości i higieny powierzchni metodą luminometryczną (oznaczanie ATP/AMP/ADP),
– kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem typu Lumitester Smart 
– umożliwiające pobieranie próbek z powierzchni gładkich oraz nieregularnych,
– jednorazowego użytku,
– jałowe (sterylne),
– przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i technicznych,
– umożliwiające wykonanie testu bez konieczności dodatkowego przygotowania próbki,
– produkt fabrycznie nowy,
– typu Lucipac A3 Surface lub równoważne.	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Czy wystarczy tylko taka nazwa, że by wykonawca wiedział co ma zaoferować? Jeśli wykonawca posiada dokładnie ten model, to usuwamy „równoważny”.

	300 szt.
	
	

	1. 
	Butelka laboratoryjna z gwintem GL45 – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– zgodność z normami: spełniające wymagania norm ISO dla szkła laboratoryjnego,

– zamknięcie: nakrętka z polipropylenu (PP),
– przeznaczenie: do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych,
– pojemność: 100 ml.

	15 szt.
	
	

	2. 
	Butelka laboratoryjna z gwintem GL45 – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– zgodność z normami: spełniające wymagania norm ISO dla szkła laboratoryjnego,

– zamknięcie: nakrętka z polipropylenu (PP),
– przeznaczenie: do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych,
– pojemność: 250 ml.

	15 szt
	
	

	3. 
	Butelka laboratoryjna z gwintem GL45 – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– zgodność z normami: spełniające wymagania norm ISO dla szkła laboratoryjnego,

– zamknięcie: nakrętka z polipropylenu (PP),
– przeznaczenie: do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych,
– pojemność: 500 ml.

	7 szt.
	
	

	4. 
	Butelka laboratoryjna z gwintem GL45 – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– zgodność z normami: spełniające wymagania norm ISO dla szkła laboratoryjnego,
– zamknięcie: nakrętka z polipropylenu (PP),
– przeznaczenie: do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych,
– pojemność: 1000 ml.

	2 szt.
	
	

	5. 
	Zlewka laboratoryjna szklana, niska – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– kształt: niska,
– przeznaczenie: do przygotowywania i odmierzania niewielkich ilości roztworów,
– pojemność: 10 ml.

	2 szt.
	
	

	6. 
	Zlewka laboratoryjna szklana, niska, z podziałką – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– kształt: niska,
– wyposażona w skalę (podziałkę),
– przeznaczenie: do przygotowywania i orientacyjnego odmierzania roztworów,
– pojemność: 25 ml.

	2 szt..
	
	

	7. 
	Zlewka laboratoryjna szklana, niska, z podziałką – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– kształt: niska,
– wyposażona w skalę (podziałkę),
– przeznaczenie: do przygotowywania i orientacyjnego odmierzania roztworów,
– pojemność: 50 ml.

	2 szt.
	
	

	8. 
	Zlewka laboratoryjna szklana, niska, z podziałką – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– kształt: niska,
– wyposażona w skalę (podziałkę),
– przeznaczenie: do przygotowywania i orientacyjnego odmierzania roztworów,
– pojemność: 100 ml.

	2 szt.
	
	

	9. 
	Bagietka laboratoryjna szklana – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– przeznaczenie: do mieszania i prowadzenia cieczy w pracach laboratoryjnych,
– długość: 250 mm,
– średnica: 6 mm.

	15 szt.
	
	

	10. 
	Bagietka laboratoryjna szklana – sztuki
– materiał: szkło borokrzemowe 3.3,
– przeznaczenie: do mieszania i prowadzenia cieczy w pracach laboratoryjnych,
– długość: 250 mm,
– średnica: 8 mm.

	15 szt.
	
	

	11. 
	Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania – sztuki
– zasilanie: 220–240 V, 50–60 Hz,
– materiał płyty grzejnej: stal szlachetna z powłoką ceramiczną,
– wyświetlacz: LED,
– maksymalna temperatura grzania: 280°C,
– maksymalna moc grzania: 515 W,
– maksymalna objętość mieszanej cieczy: 3 l (H₂O),
– regulacja prędkości obrotowej: w zakresie co najmniej 200–1500 obr./min,
– dokładność regulacji temperatury: ± 1°C (z czujnikiem: ± 0,5°C),
– sygnalizacja ciepła resztkowego: powyżej 50°C,
– zakres temperatury pracy otoczenia: od +5°C do +40°C,
– maksymalna wilgotność względna powietrza: 80%,
– stopień ochrony: IP21,
– zgodność z normami: DIN EN 60529 lub równoważnymi,
– przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich,
– typu mini mieszadło magnetyczne „SU1150” z grzaniem lub równoważne.

	1 szt.
	
	

	12. 
	Mieszadełka magnetyczne – zestaw

– powlekane warstwą PTFE,
– kształt: cylindryczny,
– przeznaczone do mieszadeł magnetycznych,
– pakowane w pudełku z tworzywa sztucznego z przegródkami,
– zestaw zawierający mieszadełka w różnych rozmiarach (różne długości),
– liczba sztuk w zestawie: minimum 18,
– odporne chemicznie i termicznie,
– do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich.	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Czy mają być kompatybilne z mieszadłem z pozycji wyżej, czy są zunifikowane i nie ma znaczenia jakiego producenta jest mieszadło?
	1 zestaw
	
	

	
	Bibuła filtracyjna jakościowa – arkusze
– gramatura: 65 g/m²,
– typ: bibuła filtracyjna jakościowa,
– format arkusza: 45 × 56 cm,
– przeznaczona do zastosowań laboratoryjnych i konserwatorskich 
– jednorodna struktura, bez dodatków barwiących.

	800 arkuszy
	 
	 

	MATERIAŁY JAKOŚCI ARCHIWALNEJ DO PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW
	
	
	

	13. 
	OBWOLUTA PAPIEROWA DO PRZECHOWYWANIA FOTOGRAFII, Z CZTEREMA SKRZYDEŁKAMI – SZTUKI
– MATERIAŁ: 100% CELULOZA BAWEŁNIANA,
– POSIADA ATEST PAT,
– ODCZYN PH: 7–8,
– GRAMATURA: 95 G/M²,
– FORMAT: 100 × 150 MM,
– PRZEZNACZONA DO DŁUGOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH.

	5000 SZT.
	 
	 

	14. 
	Obwoluta papierowa do przechowywania fotografii, z czterema skrzydełkami – sztuki
– materiał: 100% celuloza bawełniana,
– posiada atest PAT,
– odczyn pH: 7–8,
– gramatura: 95 g/m²,
– format: 130 × 180 mm,
– przeznaczona do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.

	5000 szt.
	
	

	15. 
	Obwoluta papierowa do przechowywania fotografii, z czterema skrzydełkami – sztuki
– materiał: 100% celuloza bawełniana,
– posiada atest PAT,
– odczyn pH: 7–8,
– gramatura: 95 g/m²,
– format: 180 × 240 mm,
– przeznaczona do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.

	600 szt.
	
	

	16. 
	Obwoluta papierowa do przechowywania fotografii, z czterema skrzydełkami – sztuki
– materiał: 100% celuloza bawełniana,
– posiada atest PAT,
– odczyn pH: 7–8,
– gramatura: 95 g/m²,
– format: 350 × 250 mm,
– przeznaczona do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.

	1250 szt.
	
	

	17. 
	Obwoluta papierowa do przechowywania fotografii, z czterema skrzydełkami – sztuki
– materiał: 100% celuloza bawełniana,
– posiada atest PAT,
– odczyn pH: 7–8,
– gramatura: 95 g/m²,
– format: 500 × 350 mm,
– przeznaczona do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.

	1250 szt.
	
	

	18. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 1000 mm (długość)   × 700 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury: 1400 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych,
–. typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura 1400 g/m², do wymiaru obiektu 1000 × 700 × 50 mm lub równoważne,



	20 szt.
	
	

	19. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 700 mm (długość)   × 500 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury: 1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych,
–typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 700 × 500 × 50 mm lub równoważne,


	85 szt.
	 
	 

	20. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 500 mm (długość)   × 350 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
 gramatura tektury: 1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych,
–typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura 1100 g/m², do wymiaru obiektu 500 × 350 × 50 mm lub równoważne,


	75 szt.
	 
	 

	21. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 350 mm (długość)   × 250 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury: 1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych,
–typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura 1100 g/m², do wymiaru obiektu 350 × 250 × 50 mm lub równoważne,


	55 szt.
	 
	 

	22. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 240 mm (długość)   × 180 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 240 × 180 × 50 mm lub równoważne,


	100 szt.
	
	

	23. 
	Pudło na negatywy szklane z przegrodami, 8 komórek, na format 100 × 150 mm, długość podstawy 250 mm (szerokość grzbietu) + zapas – sztuki
– konstrukcja zewnętrzna z tektury litej bezkwasowej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
 grubość tektury zewnętrznej:1,3 mm.
Przegrody wewnętrzne:
– wykonane z tektury litej bezkwasowej,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A (gramatura 420 g/m² – ISO 9706) oraz posiadające atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: biały, kremowy lub ivory,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– grubość: 2 mm.
– liczba komórek: 8,– przeznaczone do przechowywania negatywów szklanych w formacie 100 × 150 mm,
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.
–typu pudło na negatywy szklane z przegrodami systemu Omni-box, tektura Castello 1,3 mm, tektura muzealna 2,0 mm, 8 komórek, format 10 × 15 cm, długość podstawy  250 mm lub równoważne,


	72 szt.
	
	

	24. 
	Pudło na negatywy szklane z przegrodami, 8 komórek, na format 130 × 180 mm, długość podstawy 250 mm – sztuki
– konstrukcja zewnętrzna z tektury litej bezkwasowej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– grubość tektury zewnętrznej: 1,3 mm.
Przegrody wewnętrzne:
– wykonane z tektury litej bezkwasowej,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A (gramatura 420 g/m² – ISO 9706) oraz posiadające atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: biały, kremowy lub ivory,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– grubość: 2 mm.
– liczba komórek: 8,

– przeznaczone do przechowywania negatywów szklanych w formacie 130 × 180 mm,
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów fotograficznych.
–typu pudło na negatywy szklane z przegrodami systemu Omni-box, tektura Castello 1,3 mm, tektura muzealna 2,0 mm, 8 komórek, format 13 × 18 cm, długość podstawy ok. 250 mm lub równoważne,

	72 szt.
	
	

	25. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 1030 mm (długość)  × 730 mm (szerokość)  × 50 mm (szerokość grzbietu) – sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury: 1400 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych,
–. typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura 1400 g/m², do wymiaru obiektu 1030 × 730 × 50 mm lub równoważne,


	10 szt.
	
	

	26. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 100 mm (długość) × 140 mm (szerokość) × 30 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 100 × 140 × 30 mm lub równoważne,


	7 szt.
	
	

	27. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 105 mm (długość) × 155 mm (szerokość) × 10 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 105 × 155 × 10 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	28. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 115 mm (długość) × 70 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 115 × 70 × 15 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	29. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, wymiary wewnętrzne: 140 mm (długość) × 190 mm (szerokość) × 35 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 140 × 190 × 35 mm lub równoważne,


	8 szt.
	
	

	30. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 180 mm (długość) × 130 mm (szerokość) × 25 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 180 × 130 × 25 mm lub równoważne,


	6 szt.
	
	

	31. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 150 mm (długość) × 125 mm (szerokość) × 50 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 150 × 125 × 50 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	32. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 170 mm (długość) × 225 mm (szerokość) × 27 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 170 × 225 × 27 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	33. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 200 mm (długość) × 175 mm (szerokość) × 100 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 200 × 175 × 100 mm lub równoważne,


	1szt.
	
	

	34. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 200 mm (długość) × 165 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 200 × 165 × 15 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	35. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 230 mm (długość) × 165 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu)– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 230 × 165 × 15 mm lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	36. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 230 mm (długość) × 175 mm (szerokość) × 17 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 230 × 175 × 25 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	37. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 230 mm (długość) × 315 mm (szerokość) × 60 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 230 × 315 × 60 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	38. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 240 mm (długość) × 200 mm (szerokość) × 10 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 240 × 200 × 10 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.

	
	

	39. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 250 mm (długość) × 290 mm (szerokość) × 40 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 250 × 290 × 40 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	40. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 270 mm (długość) × 235 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 270 × 235 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	41. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 280 mm (długość) × 240 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 280 × 240 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	42. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 280 mm (długość) × 240 mm (szerokość) × 60 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 280 × 240 × 60 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	43. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 285 mm (długość) × 195 mm (szerokość) × 10 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 285 × 195 × 10 mm + zapas lub równoważne,

	1 szt.
	
	

	44. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 285 mm (długość) × 205 mm (szerokość) × 10 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 205 × 195 × 10 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	45. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 290 mm (długość) × 355 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 290 × 355 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	46. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 290 mm (długość) × 230 mm (szerokość) × 90 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 285 × 195 × 10 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	47. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 295 mm (długość) × 245 mm (szerokość) × 10 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 295 × 245 × 10 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	48. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 295 mm (długość) × 360 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 295 × 360 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	49. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 310 mm (długość) × 265 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 310 × 265 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	50. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 310 mm (długość) × 230 mm (szerokość) × 30 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 310 × 230 × 30 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	51. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 310 mm (długość) × 240 mm (szerokość) × 70 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 310 × 240 × 70 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	52. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 320 mm (długość) × 260 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 320 × 260 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	53. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 325 mm (długość) × 380 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 325 × 380 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	54. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 335 mm (długość) × 385 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 335 × 385 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	55. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 350 mm (długość) × 410 mm (szerokość) × 20 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 350 × 410 × 20 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	56. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 380 mm (długość) × 450 mm (szerokość) × 30 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 380 × 450 × 30 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	57. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 385 mm (długość) × 305 mm (szerokość) × 25 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 385 × 305 × 25 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	58. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 390 mm (długość) × 460 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 390 × 460 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	59. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 400 mm (długość) × 310 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 400 × 310 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	3 szt.
	
	

	60. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 455 mm (długość) × 345 mm (szerokość) × 25 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 455 × 345 × 25 mm + zapas lub równoważne,


	3 szt.
	
	

	61. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 460 mm (długość) × 320 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 460 × 320 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	3 szt.
	
	

	62. 
	Pudło szczękowe bezklejowe, z tektury bezkwasowej litej, do wymiaru obiektu: 460 mm (długość) × 390 mm (szerokość) × 15 mm (szerokość grzbietu) + zapas– sztuki
– wykonane z tektury bezkwasowej litej,

– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary z białym spodem,
– spełniające wymagania normy ISO 16245 typ A:
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– posiadające atest PAT,
– gramatura tektury:1100 g/m²,
– konstrukcja: bez użycia kleju (bezklejowa),
– przeznaczone do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– typu pudło szczękowe systemu OMNI-BOX, typ IIa, tektura Castello, gramatura  1100 g/m², do wymiaru obiektu 460 × 390 × 15 mm + zapas lub równoważne,


	1 szt.
	
	

	63. 
	Tektura muzealna, bezkwasowa, format 101 x 71 cm, gramatura 420 g/m² – arkusze
- spełniający wymagania normy ISO ISO 9706 oraz posiadająca atest PAT
- materiał: 100% celulozy
- kolor: biały
- wartość pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
- liczba Kappa < 5
typu Tektura muzealna KM420, format 101 x 71 cm, gramatura 420 g/m²/5mm lub równoważny
	50 arkuszy
	
	

	64. 
	Karton bezkwasowy, format 100 × 70 cm, gramatura 300 g/m² – arkusze
- spełniający wymagania normy ISO 9706 oraz posiadający atesty PAT i Color PAT
- materiał:  100% celulozy
- kolor: biały
- wartość pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
- liczba Kappa < 5
- absorpcja wody:  Cobb60 < 30 g/m2
typu karton Carta Rocca CR300, gramatura 300 g/m², format 100 × 70 cm lub równoważny
	30 arkuszy
	
	

	65. 
	Tektura bezkwasowa, format 100 × 70 cm, gramatura 450 g/m² – arkusze
- spełniający wymagania normy ISO 9706 oraz posiadający atesty PAT i Color PAT
- materiał:  100% celulozy
- kolor: biały
- wartość pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
- liczba Kappa < 5
- absorpcja wody:  Cobb60 < 30 g/m2
typu karton Carta Rocca CR450, gramatura 450 g/m², format 100 × 70 cm lub równoważny
	30 arkuszy
	
	

	66. 
	Karton archiwalny bezkwasowy, format 100 × 70 cm, gramatura 300 g/m² – arkusze
– spełniający wymagania normy ISO 9706 oraz posiadający atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– przeznaczony do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
–typu Carta Guardia PAPH300, gramatura 300 g/m², format 100 × 70 cm lub równoważny,


	30 arkuszy
	
	

	67. 
	Papier archiwalny bezkwasowy, format 100 × 70 cm, gramatura 160 g/m² – arkusze
– spełniający wymagania normy ISO 9706 oraz posiadający atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ciemnoszary,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– przeznaczony do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i fotograficznych.
– np. typu Carta Guardia PAPH300, gramatura 160 g/m², format 100 × 70 cm lub równoważny,


	800 arkuszy
	
	

	68. 
	Tektura archiwalna bezkwasowa, format 140 × 100 cm, gramatura 1680 g/m² – arkusze
– spełniająca wymagania normy ISO 16245 typ A oraz posiadająca atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ivory,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,


	5 arkuszy
	
	

	69. 
	Tektura archiwalna bezkwasowa, format 101 × 71 cm, gramatura 900 g/m² – arkusze
– spełniająca wymagania normy ISO 16245 typ A oraz posiadająca atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: ivory,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,


	65 arkuszy
	
	

	70. 
	Tektura passe-partout archiwalna, format 815 × 1020 mm, grubość 1,4 mm – arkusze
– materiał: 100% alfa-celulozy bez ligniny,
– zgodna ze standardem FATG – poziom konserwatorski lub muzealny,
– posiada atest PAT,
– odczyn pH: neutralne, buforowane węglanem wapnia,
– kolor: złamana biel, kość słoniowa lub len,
– przeznaczona do zastosowań archiwalnych i konserwatorskich (oprawa, passe-partout, zabezpieczanie obiektów).
–typu Larson Juhl Artique, linen 4917 lub równoważna,


	30 arkuszy
	
	

	71. 
	Tektura archiwalna bezkwasowa, gramatura 900 g/m² – arkusze
– spełniająca wymagania normy ISO 16245 typ A (dla tektury bazowej zgodnej z ISO 9706 – gramatura 420 g/m²) oraz posiadająca atest PAT,
– materiał: 100% celulozy,
– kolor: biały, kremowy lub ivory,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,


	50 arkuszy
	
	

	72. 
	Etykiety samoprzylepne archiwalne do zadruku – arkusze A4
– przeznaczenie: do nadruku laserowego, atramentowego oraz offsetowego,
– materiał: papier 100% celulozy bawełnianej,
– posiada certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT (Photographic Activity Test),
– kolor: biały,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– gramatura papieru: 80 g/m²,
– format pojedynczej etykiety: 32 × 63 mm,
– układ: 27 etykiet na arkuszu A4,
– przeznaczone do zastosowań archiwalnych i muzealnych, odpowiednie do długotrwałego przechowywania.

	500 arkuszy
	
	

	73. 
	Papier bawełniany – sztuki
– materiał: 100% celuloza bawełniana,
– posiada atest PAT (Photographic Activity Test),
– wartość pH: 7,0 (neutralne),
– kolor: biały,
– liczba Kappa: < 5,
– absorpcja wody: Cobb60 < 25 g/m²,
– brak migracji barwników,
– brak rozjaśniaczy optycznych,
– gramatura: 120 g/m²,
– przeznaczony do zastosowań archiwalnych i konserwatorskich.

	500 szt.
	 
	 

	74. 
	Papier bezkwasowy – sztuki
– materiał: 100% celuloza,
– posiada certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT (Photographic Activity Test),
– kolor: biały,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– wymiary arkusza: 100 × 70 cm,
– gramatura: 100 g/m²,
– przeznaczony do zastosowań archiwalnych i konserwatorskich.	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Jak będą Państwo sprawdzać, czy produkty maja certyfikaty i atesty na etapie badania i oceny ofert?

	200 szt.
	 
	 

	75. 
	Papier bezkwasowy – sztuki
– materiał: 100% celuloza,
– posiada certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT (Photographic Activity Test),
– kolor: biały,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– wymiary arkusza: 100 × 70 cm,
– gramatura: 120 g/m²,
– przeznaczony do zastosowań archiwalnych i konserwatorskich.

	200 szt.
	 
	 

	76. 
	Papier bezkwasowy – sztuki
– materiał: 100% celuloza,
– posiada certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT (Photographic Activity Test),
– kolor: biały,
– wartość pH: > 7,5,
– rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg,
– liczba Kappa: < 5,
– wymiary arkusza: 100 × 70 cm,
– gramatura: 150 g/m²,
– przeznaczony do zastosowań archiwalnych i konserwatorskich.

	200 szt.
	 
	 

	SPRZĘT DO PRAC KONSERWATORSKICH
	
	
	

	77. 
	Odkurzacz do zastosowań muzealnych, archiwalnych i konserwatorskich – sztuki
– przeznaczony do stosowania w muzeach, pracowniach konserwatorskich, bibliotekach i archiwach,
– posiadający certyfikaty VDE, TÜV oraz CE,
– wymiary: 315 × 130 × 185 mm, +/- 5mm
– masa: 2- 2,5 kg,
– regulacja mocy ssania,
– rura teleskopowa / wysuwana o długości użytkowej co najmniej1300 mm,
– pojemność zbiornika: ok. 1,2 l,
– zasilanie: 220 V,
– moc: nie mniej niż800 W,
– wyposażony w filtr HEPA mechaniczny i biologiczny , co najmniej klasy HP 13	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Jak to Państwo zweryfikują bez przedmiotowych środków dowodowych, których nie wymagamy w postępowaniu?	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: j.w.
Wyposażenie zestawu:
– gumowa końcówka ssąca,
– wymienny wąż ssący,
– worki filtrujące (min. 5 szt.),
– zestaw miniaturowych końcówek ssących,
– wymienne szczotki z miękkiego włosia koziego.
– typu MUNTZ 555-MU-E GS z zestawem końcówek lub równoważny,


	2 szt.
	
	

	78. 
	Odkurzacz warsztatowy – sztuki
– przeznaczony do prac technicznych i porządkowych,
– moc znamionowa: co najmniej 1000 W,
– wyposażony w zestaw ssawek:
· 1 szt. - ssawka podłogowa,
· 1 szt. - ssawka szczelinowa,
· 1 szt. - ssawka szczotkowa z miękkim włosiem,
– możliwość pracy na sucho,
– pojemnik na zanieczyszczenia,
– zasilanie: 230 V.
– typu Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car (1.828-115.0) lub równoważny,

	1 szt.
	
	

	79. 
	Lampa UV ręczna (UV-A) – sztuki
– przeznaczona do zastosowań konserwatorskich, archiwalnych i muzealnych (np. do obserwacji fluorescencji),
– źródło światła: 2 × 9 W UV-A,
– typ promieniowania: UV-A,
– wymiary klosza: 200 × 100 × 70 mm,
–
– zasilanie sieciowe.
– typu lampa Wooda 29R UV lub równoważna,


	1 szt.
	 
	 

	80. 
	Lampa światła dziennego, stojąca, podłogowa – sztuki
– przeznaczona do prac konserwatorskich, archiwalnych lub poligraficznych– źródło światła: świetlówki lub moduły LED,
– wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 95,
– temperatura barwowa światła dziennego (5000 K),
 a mobilnym stelażem podłogowym, umożliwiającym regulację kąta padania światłą
– równomierne oświetlenie pola roboczego,
– zasilanie sieciowe.
– typu Harolux lub LST3/4X18/E ze świetlówkami albo LED o Ra ≥ 95 (np. JUST daylight 5000 proGraphic, Philips Master TL-D 90 Graphica) lub równoważna,
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	81. 
	Nawilżacz powietrza – sztuki
– typ: nawilżacz ewaporacyjny przeznaczony do pracy ciągłej w pomieszczeniach magazynowych, archiwalnych, bibliotecznych lub muzealnych,
– deklarowana przez producenta obsługiwana kubatura: min. 800 m³,– pojemność zbiornika na wodę: min. 20 l,
– wydajność nawilżania: min. 30 l/24 h (1,5 l/h),
– przeznaczony do utrzymywania stabilnych warunków wilgotności względnej powietrza,
– zasilanie sieciowe 230 V.	Comment by Marta Urbanek-Krawczyk: Czego ta wartość dotyczy
Przykładowe modele spełniające wymagania:
– Condair PureHum 1000 Pro,
– Brune B600 Electronic,
– Trotec B 400,
– Trotec B 600
lub równoważne
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UWAGA- Dla produktów oznaczonych XXX obowiązuje gwarancja producenta lub dostawcy. W pozostałym zakresie gwarancja jak zadeklarowana w Formularzu oferty.
Dla podanych produktów dopuszcza się odstępstwo wymiarowe lub wagowe +/- 2% 
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